[image: image1.png]


[image: image2.png]


Интерактивные электронные доски UB-T580W / UB-T580
Сколько всего фруктов?
· Использование досок с большой диагональю
[86 дюймов (UB-T580W) / 77 дюймов (UB-T580)] повышает эффективность учебного процесса
· Сенсорное управление / управление c помощью UB-T580
стилуса
· Динамичное управление изображением
· Электропитание по USB-шине от ПК · Малая толщина доски — 80 мм
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UB-T580W
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Создайте новый тип уроков
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с доской Elite Panaboard! Интерактивная доска Elite Panaboard является совершенно новым типом учебного оборудования, притягивающего внимание учеников. Она облегчает создание эффектных, захватывающих учебных материалов и поощряет учителя к внедрению новых методов подачи и донесения информации с активной визуальной составляющей, что повышает привлекательность всего процесса обучения. Используя ПК с доступом в Интернет и проектор, преподаватель может задействовать на уроке гигантский пласт информации из глобальной сети. Интерактивными досками Elite Panaboard компания Panasonic
открывает путь к новому типу активного визуального обучения.
Управление прикосновением руки
Рисуем и перемещаем так, как удобно
Переместить объект на доске можно, потянув его пальцем, а маркером удобнее делать надписи и проводить линии. Такие возможности упрощают рисование и управление объектами на доске.


Поддержка одновременного
Динамичное управление изображением
Новейшая технология "Multi Touch" позволяет перемещать, поворачивать и менять масштаб изображения при помощи одновременного нажатия пальцами. Такой интересный и легкий способ управления не даст ученикам скучать.
Перемещение
Поворот*
Уменьшение / Увеличение*
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Палец
Маркер
*В ОС WindowsÒ 7 при применении программ с поддержкой технологии “Multi Touch”.
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Сохранение пометок
Сохранение эскизов в электронном виде
Программное обеспечение Elite Panaboard позволяет добавлять текст, рисунки, заметки при показе презентаций в PowerPointÒ, а также сохранять их.

Питание от USB-шины Простое подключение
Доска получает электропитание по USB-кабелю от ПК, подключение к электросети не требуется.
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Данные
Многофункциональный электронный
Лёгкость управления
Маркер позволяет выбирать один из четырёх цветов рисова-ния, ластик, а также перелистывать слайды в презентации PowerPointÒ на расстоянии. Такое оригинальное решение позволяет не отвлекаться от изложения материала и помога-ет удерживать внимание учащихся.


Комплект опоры с регулируемой высотой*
Удобная работа для людей любого роста
Подъёмное устройство на пневматических пружинах позволяет легко настраивать высоту доски под рост ученика или преподавателя.
2136 мм
450 мм
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Светодиод состояния
Поворотный
1687 мм переключатель
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режимов
Две кнопки дистанционного управления (вверх/вниз)

- 4-цветный маркер - 3-цветный маркер
для выделения - Стиратель
- Мышь
- Режим энергосбережения
Кнопка меню/ переключатель режимов
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Наконечник
*Комплект опоры с регулируемой высотой состоит из подъёмного устройства, опоры с полкой и кронштейна для подвеса короткофокусного проектора.
Малая толщина - менее 80 мм Отлично подходит для настенного монтажа
При создании доски значительные усилия конструк-торов были направлены на уменьшение толщины доски. В результате удалось избежать массивных выступов и достичь толщины 80 мм. Такая доска идеальна для настенного монтажа.

Пеналы для маркеров
Возможность размещения маркера в любом месте
В комплект поставки доски входят два пенала для хранения маркера. Расположение пеналов не зависит от способа монтажа доски — их можно установить как с левой, так и с правой стороны доски, и в её нижней или верхней части.
Elite Panaboard Software
Поставляемое вместе с доской программное обеспечение предоставляет широкий диапазон инструментов — от маркеров и стирателей до функций со специальными эффектами. Такие возможности позволяют сделать занятия более интересными.
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Меню выбора функций
Программа Elite Panaboard software работает с компьютерными приложениями, предоставляет набор средств для рисования, а также инструменты привлечения внимания и средства записи.
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Цветное перо Распознавание фигур
Белый фон для записей (до 10 страниц) "Шторка" для скрытия информации
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(камера, система опроса, телеконференция)
Запись всех действий на доске в видеофайл
При подключенном микрофоне возможна запись ответов учащихся.
Прочие полезные функции
·Захват экрана (снимок) ·Слайд-шоу
·Экранная клавиатура

·Экранная лупа ·Подсветка экрана
·Распознавание фигур

·Печать
·Распознавание текста
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Elite Panaboard book — cоздание постраничного урока
Программа включает набор инструментов и уникальную галерею изображений, которые помогут учителю создавать и
редактировать учебные материалы.
Помимо традиционных изображений растений, животных, домов, машин и предметов обихода Галерея содержит специально подготовленные по рекомендациям преподавателей России обучающие плакаты по разным темам школьных предметов:
биология — анатомия, ботаника, зоология, общая биология;
математика — стереометрия, алгебра, геометрия, планиметрия, тригонометрия; физика — оптика, электромагнетизм, механика и другие;
xимия — объёмные модели молекул, формулы, таблицы, опыты, техника безопасности.
Для учителей географии помимо обучающих плакатов есть раздел с физическими и политическими картами всех стран и континентов.
Для уроков истории есть папка с историческими костюмами и орнаментами, архитектурными памятниками, флагами всех стран мира.
Для начальной школы подготовлены: ·прописи букв русского алфавита
·пиктограммы для календаря наблюдения за погодой ·дорожные знаки
·аналоговые и цифровые часы
В отдельную папку собраны портреты великих людей.
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Программное обеспечение для создания интерактивного урока
Easiteach — это универсальное европейское программное обеспечение для создания интерактивного урока. Оно содержит широкий спектр инструментов для разработки анимированных заданий, упражнений и тестов. Подробности — на сайте www.panasonic.ru/easiteach.
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На уроках истории
Используя изображения из Галереи, учитель может начертить на картах
XV век
пути мореплавателей, показать портреты исторических деятелей, костюмы разных эпох, архитектурные памятники и орнаменты, а при подключении компьютера к сети Интернет использовать ещё и дополнительные ресурсы.
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На уроках математики
Учителя математики найдут в Галерее изменяемые графики функций и оси координат, формулы и таблицы, геометрические фигуры и чертёжные инструменты (линейка, транспортир, угольник). Возможность использования электронных таблиц упрощает понимание взаимосвязи изменений на графиках и диаграммах.
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На уроках биологии
Для уроков биологии в коллекции есть растения и животные (с разделением на млекопитающих, птиц, рыб, насекомых и проч.), плакаты по анатомии, ботанике, зоологии и общей биологии. Возможность использовать учебные видеоматериалы и анимации со звуком поддерживает интерес детей и повышает уровень восприятия материала.
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Технические характеристики моделей UB-T580W / UB-T580
Технические характеристики
Основной блок
Электропитание
От USB-шины ПК
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Общие
Потребляемая мощность Менее 2.5 Вт (500 мА, 5 В) характеристики*1
Рабочие условия
Температура: 10-35°C, влажность: 30 – 80 %
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Габаритные размеры      UB-T580W     1352 x 1915 x 74 мм
(В x Ш x Г)
[При установке пеналов для маркеров по обеим сторонам доски: 1352 x 1991 x 74 мм]
UB-T580
1352 x 1637 x 74 мм
[При установке пеналов для маркеров по обеим сторонам доски: 1352 x 1713 x 74 мм]
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Размеры полотна
UB-T580W     1175 x 1860 мм (В x Ш)
UB-T580
1175 x 1582 мм Размеры рабочей зоны UB-T580W     1153 x 1845 мм
(В x Ш)
(10:16, 86 дюймов по диагонали) 1037 x 1845 мм
(9:16, 83 дюйма по диагонали) UB-T580
1175 x 1567 мм
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(3:4, 77 дюймов по диагонали) Вес
UB-T580W     26 кг
(без опоры)
UB-T580
23 кг
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Материал полотна
Металлическое основание с антибликовым покрытием Датчик положения
Рефлективная сенсорная панель
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Пенал для маркеров
Максимум 2 пенала по одному маркеру
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 Интерактивные функции Интерфейс
USB 2.0 разъём типа A (для подключения ПК)


Электронный маркер Система позиционирования ИК-датчик
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(поставляется отдельно)Питание электронного маркера LR03 (щелочная батарейка типоразмера AAA), 1 шт.
[image: image71.png]]



[image: image72.png]el
F



Принадлежности в Инструкция по эксплуатации, маркер, DVD-диск с программами, кронштейны для настенного монтажа комплекте
(левый, правый, всего 2 шт.), пеналы для маркеров - 2 шт., кабельный хомут - 1 шт., плоская шайба - 4 шт. Отдельно поставля- Опора [KX-B061-A], маркер [UE-608021], электронный маркер [UE-608020], подъёмное устройство [UE-608030],
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емые принадлежности опора с полкой [UE-608031], кронштейн для подвеса короткофокусного проектора [UE-608032] Расходные материалы Наконечник маркера [UG-6020]
Технические характеристики программы Elite Panaboard
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Системные
ПК
IBMÒ PC/AT-совместимый ПК с DVD-приводом, Web-браузер требования
Процессор
IntelÒ PentiumÒ 4 или более мощный
Интерфейс
USB 2.0
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Операционная система Windows XP (SP 3; кроме 64-bit) / Windows Vista (SP 2)/ Windows 7Ò*2
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Оперативная память     Не менее 1 ГБ
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Жёсткий диск
Не менее 700 MБ свободного пространства (без учёта места для файлов с данными)*3
*1 Приведены приблизительные размеры и вес.
*2 Операционные системы WindowsÒ 7 Starter и WindowsÒ 7 Home Basic не поддерживаются.
*3 При установке компонента MicrosoftÒ .NET Framework возможно потребуется дополнительное пространство (примерно 700 МБ) на жёстком диске.
Для работы с программами Elite Panaboard и Elite Panaboard book может потребоваться дополнительное программное обеспечение. Системные требования, приведённые выше, не включают требования, которые могут накладывать другие операционные системы.
Ограничения
-Операционные системы Windows VistaÒ Home Basic и WindowsÒ XP Home Edition не поддерживают рукописный ввод и распознавание форм.
-Импорт рисунков из других программ и сохранение выполненных рисунков в формате PowerPointÒ возможно в программных пакетах Office XP, Office 2003, Office 2007, Office 2010 (кроме 64-битных версий.).
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Подробная информация приведена на Интернет-странице http://panasonic.net/pcc/support/eboard/elite/download.html
A Системная конфигурация                                                             Габаритные размеры (UB-T580W / UB-T580)
B
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UB-T580W
UB-T580
[image: image84.png]


A
1915 мм
1637 мм
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B
1860 мм
1582 мм
C
1352 мм C        2175 мм (86 дюймов)              1958 мм (77 дюймов)                                                                                   1175 мм
10 : 16
3 : 4
ПК
Проектор
UB-T580W / UB-T580

2117 мм (83 дюйма)
9 : 16
74 мм
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Проектор и ПК не входят в комплект поставки электронных досок UB-T580W / UB-T580 и должны приобретаться отдельно.
Отдельно поставляемые принадлежности
Стандартная опора (KX-B061-A)


Электронный маркер (UE-608020)
Маркер (UE-608021) * Высоту этой опоры (4 положения) можно
отрегулировать только во время установки. Во время использования доски высота не регулируется.
* Опора не совместима с кронштейном для подвеса проектора.
4 положения: 2080 мм 1980 мм 1880 мм 1780 мм
Комплект для настенной установки * В процессе пользования доской для получения
Технические характеристики высоту этой опоры можно регулировать.                                     Общие
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(Комплект для настенной установки
(Комплект опоры с регулируемой высотой)
Размеры
Макс. 2466 x 1314 x 1828 мм*1*2
(В x Ш x Г)
Мин. 1930 x 1314 x 1151 мм*3
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1390 мм
Вес
65 кг
(Общий вес подъёмного устройства, напольной
фокусного проектора (принадлежности
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Высота доски
Макс. 2136 мм кромки поверхности доски)
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Макс. 2446 мм
Мин. 334 мм     (Высота от пола до нижней кромки
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Кронштейн для подвеса короткофокусного проектора     Опора с полкой
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Высота полки
228 мм Кронштейн является
Размеры полки
1200 x 350 мм
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225 мм
принадлежностью к
Нагрузка на полку
Макс. 40 кг



Подъёмное устройство
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Система
Пневматическая пружина Ход
225 мм (максимум 450 мм*4)
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Кронштейн для подвеса короткофокусного проектора*2
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Длина
1390 мм(с учётом заглушки трубы) Высота
3 положения с шагом 75 мм
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Угол поворота
±90 °
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*1 С учётом длины кронштейна для подвеса короткофокусного проектора.
*2 Кронштейн является дополнительной принадлежностью к проектору, список совместимых проекторов приведен на следующей Интернет-странице: http://panasonic.net/pcc/support/eboard/ue-608032_info.htm
*3 Глубина опоры. Узлы усиления опор входят в комплект. *4 Максимальный ход перед складированием доски.
350 мм
1200 мм

Сопутствующее оборудование (из состава комплексного решения Panasonic для учебных классов)
Подъёмное устройство [UE-608030]


1314 мм
801 мм
1151 мм
Опора с полкой [UE-608031]


Беспроводная
Беспроводные ИК-микрофоны микрофонная ИК-система
Чистый звук в классных комнатах любой площади.

Беспроводной инфракрасный активный динамик
Товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки
(Ручной)
– Microsoft Windows, Windows Vista, PowerPoint и Excel являются зарегистрированными товарными
WX-LT150
знаками или товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и/или других странах.
– IBM является товарным знаком компании International Business Machines Corporation в США и/или других странах. – Intel и Pentium являются товарными знаками компании Intel Corporation в США и других странах.
– Все прочие наименования оборудования и названия компаний, товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки, упомянутые в буклете, являются собственностью их владельцев.
Важно
– С этой доской не следует использовать обычные маркеры для досок, поскольку они плохо стираются стирателем. – Если доска не будет использоваться, следует демонтировать её во избежание падения.
– Не разбирайте доску и не модифицируйте её узлы. Нарушение этого правила может вызвать пожар или удар электрическим током. – Установкой, снятием и утилизацией доски должен заниматься квалифицированный сервисный персонал.


(Подвесной)
WX-LT350
WX-LP100
· Вес и размеры приведены приблизительно.
· Все фотографии в этом буклете сымитированы.
· В процессе эксплуатации тень от пользователя, находящегося в луче проектора, может падать на доску.
Это оборудование было сконструировано так, чтобы свести к минимуму содержание вредных химических веществ.
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Электронные доски: http://www.microcompany.com.ua/MChtml/MCTexnikInteractiv.html
Портал дистанционного обучения: www.elearning.panasonic.ru
Методическая поддержка: http://metodisty.ru/m/groups/view/Panaboard-EasiTeach
+38044)5929275,(067)111-3416,(050)264-6395,(063)301-0555
или маркера





касания (”Multi Touch”)





маркер (поставляется отдельно)





(поставляется отдельно)





Модуль запуска приложений*





доской Elite Panaboard!





наиболее комфортного положения





с регулируемой высотой*





с регулируемой высотой)





опоры, и кронштейна для подвеса коротко-





поставляются отдельно))





Проектор





Мин. 1930 мм





поверхности доски)





[UE-608032]





дополнительной





проектору.





(Высота от пола до верхней





(Ш x Г)
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