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Интерактивные электронные доски UB_T880W / UB_T880
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Прикоснись к доске
· Использование досок с большой диагональю повышает эффективность учебного процесса: 83 дюйма (UB_T880W) / 77 дюймов (UB_T880)
· Сенсорное управление / управление c помощью UB_T880
электронного маркера
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· Поддержка многопользовательского режима
· Распознавание одновременного прикосновения в трёх точках*
· Встроенные громкоговорители для повышения эффективности урока
· Отдельно поставляемый комплект беспроводной связи с ПК · 2 дополнительных USB_порта
* Одновременная работа с несколькими электронными маркерами невозможна.
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Создайте новый тип уроков Интерактивная доска Elite Panaboard является совершенно новым типом учебного оборудования, притягивающего внимание учеников. Она облегчает создание эффектных, захватывающих учебных материалов и поощряет учителя к внедрению новых методов подачи и донесения информации с активной визуальной составляющей, что повышает привлекательность всего процесса обучения. Используя ПК с доступом в Интернет и проектор, преподаватель может задействовать на уроке гигантский пласт информации из глобальной сети. Интерактивными досками Elite Panaboard компания Panasonic
открывает путь к новому типу активного визуального обучения.
Управление прикосновением руки или маркера
Рисуем и перемещаем так, как удобно Переместить объект на доске можно, потянув его пальцем или металлической указкой, а электронным маркером удобнее делать надписи и проводить линии. Такие возможности упрощают рисование и управление объектами на доске.
*При касании поверхности доски рукой доска Elite Panaboard обнаруживает изменение электростатического поля, по этой причине она может не реагировать на касание ногтями, руками в перчатках и т. п.

Поддержка одновременного касания (”Multi Touch”)
Динамичное управление изображением Новейшая технология "Multi Touch" позволяет перемещать, поворачивать и менять масштаб изобра5 жения при помощи одновременного нажатия пальца5 ми. Такой интересный и легкий способ манипулиро5 вания картинкой не даст ученикам скучать.
Перемещение
Поворот*
Уменьшение / Увеличение*
*В ОС Windows 7 при применении программ с поддержкой технологии “Multi Touch”.
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с доской Elite Panaboard!
Коллективные формы работы на уроке
Учимся работать вместе
Доска распознаёт одновременное прикосновение в трёх точках без деления на рабочие зоны. Это позволяет гррууппппее ууччаащщииххссяя ввыыппооллнняяттьь ооббщщееее ззааддаа5 ние, напримеерр,, рреешшааттьь ззааддааччуу ппоо ммааттееммааттииккее..

Сохранение пометок
Сохранение эскизов в электронном виде
Программное обеспечение Elite Panaboard ппоозволяет добавлять текст, рисунки, заметки при ппооказе презентаций в PowerPoint, а также соохранять их.
РЕШАЕМ ПРИМЕРЫ
*Фотография сымитирована. При совместном использова5 нии проектора и доски тень от докладчика может падать на доску.
*При одновременной работе с доской трёх пользователей
в зависимости от типа используемой программы могут иметься ограничения.
Встроенныее ссттееррееооддииннааммииккии
Качественный звук на уроке Видеофрагменты с аудиосопровождением, музыку, звуки природы, голос учителя помогут воспроизвести встроенные динамики.
Беспроводные функции*
Простое дистанционное управление Отдельно поставляемый набор для беспроводной связи позволяет обойтись без кабеля между ПК и доской, что, в свою очередь, дает возможность оптимально использовать площадь классной комнаты. * В некоторые страны этот набор не поставляется.
* При воспроизведении больших объёмов данных, например, видеоклипов со звуковым сопровождением, звук или изображение могут прерываться.



70%
Данные
Многофункциональный электронный маркер
Лёгкость управления
Маркер позволяет выбирать один из четырёх цветов рисования, ластик, а также перелистывать слайды в презентации на расстоянии. Такое оригинальное решение позволяет не отвлекаться от изложения материала и помогает удерживать внимание учащихся.
Светодиод состояния
переключатель
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Две кнопки
_ 4_цветный маркер _ 3_цветный маркер
(вверх/вниз)
_ для выделения
Кнопка                                                       _ Режим энергосбережения меню                        *Электронный маркер не является полным аналогом компьютерной
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мыши. Одновременное использование нескольких маркеров не допускается.
*Кнопки “Вверх/вниз” могут использоваться в радиусе примерно 10 м от доски Еlite Panaboard (при условии прямой видимости).
Использование дополнительных устройств Доска Elite Panaboard снабжена двумя дополнительными USB5портами, что позволяет подключать к ним дополнительные устройства, например, документ5камеру, цифровой микроскоп или принтер.
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Elite Panaboard software
Поставляемое вместе с доской программное обеспечение предоставляет широкий диапазон инструментов — от маркеров и стирателей до функций со специальными эффектами. Такие возможности позволяют сделать занятия более интересными.
Меню выбора функций
Программа Elite Panaboard software работает с компьютерными приложениями, предоставляет набор средств для рисования, а также инструменты привлечения внимания и средства записи.
Цветное перо Распознавание фигур
Белый фон для записей (до 10 страниц) "Шторка" для скрытия информации
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(камера, система опроса, телеконференция)
Запись всех действий на доске в видеофайл
При подключенном микрофоне возможна запись ответов учащихся.
Прочие полезные функции
·Захват экрана (снимок) ·Слайд_шоу
·Экранная клавиатура

·Экранная лупа ·Подсветка экрана
·Распознавание фигур

·Печать
·Распознавание текста
Elite Panaboard book — cоздание постраничного урока
Программа включает набор инструментов и уникальную галерею изображений, которые помогут учителю создавать и редактировать учебные материалы.
Помимо традиционных изображений растений, животных, домов, машин и предметов обихода Галерея содержит специально подготовленные по рекомендациям преподавателей России обучающие плакаты по разным темам школьных предметов:
биология 5 анатомия, ботаника, зоология, общая биология; математика 5 стереометрия, алгебра, геометрия, планиметрия, тригонометрия;
физика 5 оптика, электромагнетизм, механика и другие;
xимия 5 объёмные модели молекул, формулы, таблицы, опыты, техника безопасности.
Для учителей географии помимо обучающих плакатов есть раздел с физическими и политическими картами всех стран и континентов.
Для уроков истории есть папка с историческими костюмами и орнаментами, архитектурными памятниками, флагами всех стран мира.
Для начальной школы подготовлены: ·прописи букв русского алфавита
·пиктограммы для календаря наблюдения за погодой ·дорожные знаки
·аналоговые и цифровые часы
В отдельную папку собраны портреты великих людей.
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Сделайте уроки увлекательными с помощью Elite Panaboard!
Т На уроках истории
Используя изображения из Галереи, учитель может начертить на картах пути мореплавателей, показать портреты исторических деятелей, костюмы разных эпох, архитектурные памятники и орнаменты, а при подключении компьютера к сети Интернет использовать ещё и дополнительные ресурсы.
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На уроках математики
Учителя математики найдут в Галерее изменяемые графики функций и оси координат, формулы и таблицы, геометрические фигуры и чертёжные инструменты (линейка, транспортир, угольник). Возможность использования электронных таблиц упрощает понимание взаимосвязи изменений на графиках и диаграммах.
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На уроках биологии
М
Для уроков биологии в коллекции есть растения и животные (с разделением на
млекопитающих, птиц, рыб, насекомых и
( проч.), плакаты по анатомии, ботанике,
зоологии и общей биологии. Возможность использовать учебные видеоматериалы и
анимации со звуком поддерживает
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интерес детей и повышает уровень
Т восприятия материала.
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Технические характеристики моделей UB_T880W / UB_T880
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Общие характеристики
Электронный
Модуляция
GFSK
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Основной блок*1     Электропитание
Переменное напряжение 100_240 В, 50/60 Гц
маркер
Питание
Батарейка LR03 (щелочная батарейка типоразмера ААА), 1 шт. Потребляемый ток     При работе: 0.5 A (при выключателе в положении OFF: 0.2 Вт)                                  Ресурс элемента 30 часов (постоянное использование при температуре 25°C) Рабочие условия
Температура: 10 – 35°C, влажность: 30 – 80 %                                                       питания
* При применении щелочных батареек типоразмера LR03 производства Panasonic. Габаритные размеры UB_T880W 1320 x 1900 x 117 мм
Принадлежности в комплекте
Инструкция по эксплуатации, шнур питания (3 м), электронный
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(В x Ш x Г)
UB_T880     1320 x 1657 x 117 мм
маркер, батарейка для маркера (LR03, щелочная), USB_шнур (5 м), Размеры полотна
UB_T880W 1175 x 1845 мм
DVD_диск с программами, наконечник маркера (сменный),
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(В x Ш)
UB_T880     1175 x 1602 мм
кронштейны для настенного монтажа (левый, правый, всего 2 шт.) Размеры рабочей
UB_T880W 1036 x 1842 мм (83 дюйма по диагонали)                  Отдельно поставляемые
Опора [KX_B061], электронный маркер [UE_608026], подъёмное устройство
зоны (В x Ш)
UB_T880     1175 x 1567 мм (77 дюймов по диагонали)
принадлежности
[UE_608030], опора с полкой [UE_608031], кронштейн для подвеса
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Вес
UB_T880W 39.0 кг
короткофокусного проектора [UE_608032], беспроводной комплект [UE_608040]*2 (без опоры)
UB_T880     36.0 кг                                                                    Технические характеристики программы Elite Panaboard
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Материал полотна      Жёсткое основание с ламинированным покрытием
       Системные
ПК
IBMÒ PC/AT_совместимый ПК с DVD_приводом, Web_браузер Датчик положения     Ёмкостной датчик                                                                     требования
Процессор
IntelÒ PentiumÒ 4 или более мощный
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Интерактивные     Пенал для маркеров Предназначен для хранения маркеров (максимум 4 шт.)
Интерфейс
USB 2.0
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функции
Интерфейс
USB 2.0 (разъём типа B), 1 шт. (для ПК)
Операционная     Windows XP с Service Pack 3 или более поздним / Windows Vista с Service Pack 2 или USB 2.0 (разъём типа A), 2 шт. (для периферийных устройств)
система
более поздним / Windows 7*3 (64_битная редакция Windows XP не поддерживается)
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Звуковой тракт      Входной уровень
309 мВ rms (1 кГц, 0 дБ, 10 кОм)
Оперативная памятьНе менее 1 ГБ
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Стерео mini_jack 3.5 мм , 1 шт.,
Жёсткий диск      Не менее 700 MБ свободного пространства (без учёта места для файлов с данными)*4 Выходной уровень     2 Вт + 2 Вт (макс. 4 Вт + 4 Вт)                                                  *1 Приведены приблизительные размеры и вес.
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*2 Технические требования могут отличаться в зависимости от страны.
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*3 Операционные системы WindowsÒ 7 Starter и WindowsÒ 7 Home Basic не поддерживаются.
Все изображения в данном буклете сымитированы. При совместном использовании проектора и доски тень от докладчика может падать на доску.ента .NET Framework возможно потребуется дополнительное пространство (примерно 700 МБ) на жёстком диске.
MicrosoftÒ WindowsÒ, Windows VistaÒ, PowerPointÒ, ExcelÒ и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и/или других странах.
IBMÒ является товарным знаком компании International Business Machines Corporation в США и/или других странах. IntelÒ и Pentium являются зарегистрированными товарными знаками компании Intel Corporation в США и других странах. Все прочие названия продуктов/компаний, торговые знаки или зарегистрированные товарные знаки, упомянутые в буклете, являются собственностью их владельцев.
Для работы с программой Elite Panaboard требуется установка компонента Microsoft .NET Framework версии не ранее 3.0 SP2 и DirectX версии не ранее 7.0. При установке программы Elite Panaboard с DVD5диска производится диагностика, и
при отсутствии среды NET Framework на ПК устанавливается версия NET Framework 3.5 SP1. Системные требования, перечисленные выше, не идентичны рекомендуемым конфигурациям для операционных систем. Для вставки и воспроизведения
видеоклипов требуется наличие установленной программы Windows MediaÒ Player версии не ранее 11 или программы AdobeÒ FlashÒ Player версии не ранее 10. Функция распознавания рукописного текста и форм поддерживаются в ОС
Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium и Windows XP Tablet PC Edition 2005. В Windows XP Professional для использования этой функции потребуется установить на ПК компоненты Tablet PC SDK и Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 Recognizer Pack. Функция распознавания рукописного текста и форм не поддерживается в Windows Vista Home Basic, Windows XP Home Edition. Для записи и воспроизведения видеоклипов необходимо достаточное количество свободного дискового пространства на жёстком диске.
Возможности по импорту эскизов из других программ и по сохранению эскизов из слайда в файл программы PowerPoint имеются в следующих версиях MS Office: Office XP, Office 2003 и Office 2007.
Ограничения по одновременной работе
5 Модели серии UB5T880 могут распознавать одновременное прикосновение к поверхности в трёх точках. Касание доски более чем в трёх точках недопустимо и вызовет сбой в работе. 5 При работе следует воздерживаться от произвольных касаний доски. Сбой в работе может наступить в следующих ситуациях:
5 Выполнение действий в то время, как рука касается доски в другом месте.
5 Сенсорное управление (выполнение действий пальцами) в то время, как другая часть руки касается доски. 5 Выполнение действий маркером в то время, как рука с маркером также касается поверхности доски.
5 Не касайтесь точки, находящейся поблизости от рабочей точки на поверхности доски. Если это произойдёт, то обе точки идентифицируются как одна.
5 При одновременном использовании маркера и сенсорного управления доска Elite Panaboard не сможет правильно распознать эти касания. В таком случае следует подождать не менее 1 секунды и переключиться из одного режима в другой.
Если эта пауза не выдержана, или если и рука, и электронный маркер касаются доски одновременно, результат зависит от того, какой из режимов программа распознала первым.
Подробная информация приведена на Интернет5странице: http://panasonic.net/pcc/support/eboard/elite/download.html
Системная конфигурация
Размеры (UB_T880W / UB_T880)
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UB_T880W
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A
1900 мм

UB_T880
1657 мм
B
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B
1845 мм
1602 мм
C
1320 мм C         83 дюйма           77 дюймов                                                    1175 мм
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16:9
4:3
ПК
Проектор
UB_T880W / UB_T880


117 мм
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Проектор и ПК не входят в комплект поставки электронных досок UB5T880W/UB5T880 и должны приобретаться отдельно. Отдельно поставляемые принадлежности
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Стандартная

* Высоту этой опоры (4 положения) можно отрегулировать только во время установки. Во время использования доски высота не регулируется.
(KX5B061)
Регулируемая опора**
(Комплект опоры с регулируемой высотой)

4 положения: 2080 мм 1980 мм 1880 мм 1780 мм
** В процессе пользования доской для получения наиболее комфортного положения высоту этой опоры можно регулировать.



Электронный маркер (UE5608026)
Комплект беспроводной связи (UE5608040)*
* При воспроизведении больших объёмов данных, например, видеоклипов со звуковым сопровождением, звук или изображение могут прерываться.
Технические характеристики
Общие
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Размеры
Макс. 2445 x 1313 x 800 мм
Макс. 2445 мм Мин. 1845 мм
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450 мм
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Подъёмное устройство [UE_608030]


350 мм
1200 мм      Проектор
227 мм
1313 мм
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Кронштейн для подвеса короткофокусного проектора*1 [UE_608032]

(В x Ш x Г) Вес
[image: image92.png]


Высота доски

Мин. 1845 x 1313 x 800 мм
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(Общий вес подъёмного устройства, напольной опоры, и кронштейна для подвеса короткофокусного проектора (принадлежности поставляются отдельно))
Макс. 2135 мм (Высота от пола до верхней кромки поверхности доски)
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Мин. 365 мм(Высота от пола до нижней кромки поверхности доски)
(Комплект для настенной установки с регулируемой высотой)
[Совместимое оборудование] Короткофокусный проектор PT_ST1O*2
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Опора с полкой Высота полки
Размеры полки



227 мм
1200 x 350 мм
[image: image98.png]R



[image: image99.png]M)



(Ш x Г)
[image: image100.png]


[image: image101.png]


[image: image102.png]


Проектор
Нагрузка на полку Макс. 40 кг
450 мм
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Подъёмное устройство Техника безопасности
[UE_608030]

2500 лм     XGA
Проекционное расстояние: 0.79 м (UB_T880),
Кронштейн для подвеса           0.93 м (UB_T880W) короткофокусного проектора*1     *2 PT5ST10 поставляется с лета 2010 г.
[UE_608032]


Подъёмное устройство
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Система
Пневматическая пружина Ход
450 мм
Кронштейн для подвеса короткофокусного проектора*1
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Если планируется отказаться от использования доски, во избежание возможного падения доски и нанесения травм желательно убрать ее совсем. Не изменяйте конструкцию доски и не модифицируйте ее узлы. Такое вмешательство может привести к пожару или удару током.
[image: image108.png]


Установка, снятие и утилизация доски должна осуществляться авторизованным персоналом дилера или сервисного центра.

Длина Высота
Угол поворота

Макс. 1325 мм
[image: image109.png]


3 положения с шагом 75 мм
[image: image110.png]


±90°
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*1 Кронштейн для подвеса короткофокусного проектора не входит в комплект поставки проектора, список совместимых проекторов приведен на следующей Интернет5странице: http://panasonic.net/pcc/eboard/
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Электронные доски: http://www.microcompany.com.ua/MChtml/MCTexnikInteractiv.html
Портал дистанционного обучения: www.elearning.panasonic.ru
Методическая поддержка: http://metodisty.ru/m/groups/view/Panaboard-EasiTeach
+38044)5929275,(067)111-3416,(050)264-6395,(063)301-0555
будущего!
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Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Опора с полкой





[UE_608031]
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